**GEMEENTE ROTTERDAM**

**Artikel 4.5: aanvraag** **ontheffing om aan een schip of aan een voorwerp aan boord van een schip werkzaamheden te kunnen verrichten of doen verrichten**

**Gelet op**

* artikel 4.5 van de Havenverordening Rotterdam 2020 waarin is bepaald dat het alleen is toegestaan werkzaamheden aan boord van een schip of aan een voorwerp op een schip te verrichten, die verband houden met de bedrijfsgereedheid, de aanpassing, het herstel, de sloop of de verbetering van het schip of het voorwerp zoals bedoeld in artikel 4.5 van de Havenverordening Rotterdam 2020;
* artikel 14.1 van de Havenverordening Rotterdam 2020, waarin de verplichting is opgenomen de regels van de havenverordening na te leven;
* artikel 1.9 van de Havenverordening Rotterdam 2020, in samenhang met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 op basis waarvan door de havenmeester ontheffing kan worden verleend in mandaat, namens het college van burgemeester en wethouders.

Datum aanvraag: -

Tijdstip aanvraag: : uur

Naam aanvrager (als kapitein of zijn vertegenwoordiger):

Functie:

Bedrijf:

Adres:

Fax:

Email:

Scheepsnaam / registratie:

Gewenste ligplaats:

Verwachte periode van ligplaatsinname: *van tot en met*

Aanvang en duur van de werkzaamheden: *van tot en met*

Type werk(selecteer optie) : *Reparatie zonder open vuur / heet werk*

Aard van de werkzaamheden:

Plaats of plaatsen aan boord van de werkzaamheden

Nadere omschrijving locatie :

Uitvoerder van de werkzaamheden:

* Schip kan niet blijvend over hoofdvoortstuwingsvermogen beschikken
* Voor aanvang is er een veiligheids- en gezondheidsverklaring afgegeven door een erkend gasdeskundige , namelijk :
* Er bevinden zich binnen 25 meter brandbare materialen, gevaarlijke stoffen of niet schoongemaakte tanks

LNG specifiek:

* Betreft het een LNG aangedreven schip
* Betreft een schip met LNG-installaties aan boord

LNG aan boord m3

Locatie LNG tanks:

Huidige druk van de LNG-bunkertanks: mBar

Openingsdruk van de veiligheidsventielen: mBar

* Installatie t.b.v. drukreductie (Boil Off Control) is operationeel
* Er worden beheersmaatregelen genomen om emissie te voorkomen

Indien de werkzaamheden langer duren dan 7 dagen :

* Er is toestemming van de eigenaar van de ligplaats

**Let op:** ontheffing is alleen benodigd indien het schip geen ligplaats heeft bij een werf (met een omgevingsvergunning) en:

* Werkzaamheden meer dan zeven dagen duren.
* Werkzaamheden gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken.
* De 25 meter grens niet haalbaar is t.o.v. gevaarlijke stoffen of brandbaar materiaal en daarbij voldoende brandblusmiddelen en –personen aanwezig zijn.
* Werkzaamheden worden uitgevoerd op een tankschip of aan een brandstoftank op een schip, tenzij er een certificaat van gasdeskundige aanwezig is.
* Werkzaamheden aan een LNG installatie worden uitgevoerd

**Uitvoering van de werkzaamheden is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke ontheffing is verleend.**

**Werkzaamheden mogen niet strijdig zijn met artikel 5.3 van de Havenverordening Rotterdam 2020 (Verbod open vuur, roken en vonkvorming in een Petroleumhaven).**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Reden van aanvraag voor ontheffing: |

Bijzonderheden:

Plaats:

Handtekening:

**Correspondentieadres:**

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel : 010-252 1000

fax : 010-252 1600

vhf : Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com